Verschleißfreie Messung: 

TR-Electronic präsentiert Linear-Absolutes Wegmesssystem  LMP48

Der neue LMP48 Linear-absolute Wegsensor übernimmt allgemeine Positionieraufgaben im Maschinenbau, in Kunststoff-Spritzmaschinen sowie Zuführ- und Einrichtachsen. Darüber hinaus lässt er sich als verschleißfreie Alternative z.B. für Potentiometer nutzen. 
Die berührungslose, verschleißfreie Messung linearer Bewegungen steigert die Maschinenverfügbarkeit. Auch nach einem Spannungsausfall ist keine Initialisierung der Maschinen notwendig.
Die kompakte Bauform des LMP48 ermöglicht den problemlosen Einsatz auch bei engen Platzverhältnissen. Das klemmbare, flache Profilgehäuse vereinfacht die Montage. Über Abstandshalter lässt sich das Messprofil verschiedenen Montagesituationen anpassen. Der einfache Anschluss über M12 Standardstecker reduziert die Kosten. 
Der LMP48 ermöglicht Messlängen von 0,3 m bis 3 m, bei einer Auflösung von 5/100 mm und einer Linearität von 0,01 % FS. Die breite Auswahl an Schnittstellen (Analog, SSI, CAN) sorgt für flexible Einsatzoptionen. Der LMP48 ist gegen Vibrationen und Temperaturschwankungen resistent und gewährleistet zuverlässige Dichtheit dank Schutzklasse IP 67. 
